**Salacgrīvas novada domes**

**Reģ.Nr.90000059796**

**IEPIRKUMU KOMISIJA**

**Zvejnieku parka labiekārtojums un vides kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, ID.Nr.SND 2017/51-EJZF**

**ieinteresēto pretendentu jautājumi un komisijas sniegtās atbildes, kas jāņem vērā sagatavojot iepirkumam piedāvājumu**

2018.gada 12.janvārī

1. **Vai ir paredzēts veikt betona virsmas pēcapstrādi? Darbu apjomu tāmē tāda pozīcija nav paredzēta, kā arī paskaidrojuma rakstā arī nav minēts.**

7) Atbilde: Betona ceļa seguma virsmai jābūt slīpētai vai līdzvērtīgi apstrādātai, sasniedzot slīpētai virsmai līdzvērtīgus gluduma kvalitātes rādītājus - vienmērīgi gludai, bez iedobumiem un akmens graudu izvirzījumiem, lai pa to ērti varētu pārvietoties piem. ar skrituļslidām.

Kā betona virsmas slīpēšanas alternatīva var būt āra apstākļiem piemērota transporta slodzes izturīga epoksīda sveķu vai alternatīva materiāla izlīdzinošā kārta, kas sagatavota un izbūvēta atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja prasībām. Seguma virsmai jābūt vienkrāsainai (tā nedrīkst būt raiba).